Приложение 1

*Инициализация программно-аппаратного комплекса (ПАК) Соболь 3.0 PCI-E*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание операции | Эскиз операции |
| 1 | Снять кожух с задней стороны системного блока. Открутить винты, удерживающие боковую крышку системного блока. | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_123140.jpg |
| 2 | Снять крышку с системного блока. | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_115854.jpg |
| 3 | Открутить винт, удерживающий плату «Соболь». | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_115854.jpg |
| 4 | Вытащить плату «Соболь». | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_121713.jpg |
| 5 | Снять перемычку. | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_121716.jpg |
| 6 | Подключить кабель питания, клавиатуру и монитор. Контролировать что установлен идентификатор (ключ ibutton) "Admin". Включить ПК. |  |
| 7 | Выбрать параметр «Инициализация платы». Нажать клавишу «Enter». |  |
| 8 | Выбрать параметр «Минимальная длина пароля пользователя». Нажать клавишу «Enter». |  |
| 9 | Ввести цифру ноль. Нажать клавишу «Enter». |  |
| 10 | Выбрать параметр «Время ожидания сторожевого таймера (сек)». Нажать клавишу «Enter». |  |
| 11 | Ввести цифру 512. Нажать клавишу «Enter». |  |
| 12 | Нажать клавишу «ESC». |  |
| 13 | Нажать клавишу «ESC». |  |
| 14 | Выбрать параметр «ДА». Нажать клавишу «Enter».  Установить идентификатор "Admin". |  |
| 15 | Нажать клавишу «Enter». |  |
| 16 | Нажать клавишу «Enter». |  |
| 17 | Выбрать параметр «ДА». Нажать клавишу «Enter». |  |
| 18 | Выбрать параметр «ДА». Нажать клавишу «Enter». (Если данное окно не выводится на экран – перейти к пункту 20) |  |
| 19 | Выбрать параметр «ДА». Нажать клавишу «Enter». (Если данное окно не выводится на экран – перейти к пункту 20) |  |
| 20 | Выбрать параметр «НЕТ». Нажать клавишу «Enter». |  |
| 21 | Нажать клавишу «Enter». |  |
| 22 | Выключить изделие.  Отсоединить все кабели с задней панели системного блока. |  |
| 23 | Открутить винты, удерживающие боковую крышку системного блока. | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_123140.jpg |
| 24 | Снять крышку с системного блока. | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_115854.jpg |
| 25 | Открутить винт, удерживающий плату «Соболь». | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_115854.jpg |
| 26 | Вытащить плату «Соболь». | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_121713.jpg |
| 27 | Установить перемычку обратно. | C:\Users\support11\Desktop\СОболь\IMG_20180817_121716.jpg |
| 28 | Собрать системный блок в обратном порядке. |  |